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挡土墙尺寸抽查结果汇总
	位置
	抽查总数
	合格点数
	设计值（m）
	实测值（m）

	K2+930
	8
	8
	1
	1.14

	
	
	
	
	1.15

	
	
	
	
	1.06

	
	
	
	
	1.05

	
	
	
	
	1.09

	
	
	
	
	1.05

	
	
	
	
	1.05

	
	
	
	
	1.00



附表2
挡土墙混凝土强度抽查结果汇总
	位置
	抽查总数
	合格点数
	合格值
	实测值

	K2+930
	8
	8
	25
	31.6

	
	
	
	
	27.4

	
	
	
	
	32.5

	K4+746
	
	
	
	29.8

	
	
	
	
	32.9

	
	
	
	
	40.7

	
	
	
	
	30

	
	
	
	
	29.8



附表3
原材料抽查情况汇总表
	施工单位
	样品名称
	参数
	检测
组数
	合格
组数

	江西天丰建设集团有限公司
	机制砂（0-4.75mm）
	含泥量
	1
	1

	
	
	泥块含量
	1
	1

	
	
	颗粒分析
	1
	1

	
	
	表观密度
	1
	1

	
	桥涵工程碎石
（5-10mm）
（10-20mm）
	含泥量
	2
	2

	
	
	泥块含量
	2
	2

	
	
	颗粒分析
	2
	2

	
	
	针、片状颗粒含量
	2
	2

	
	
	压碎值
	1
	1

	
	
	密度
	2
	2

	
	
	吸水率
	2
	2



附表4
监理、施工单位质保资料抽查情况汇总表
	序号
	单位名称
	存在的问题

	1
	内蒙古交通建设监理咨询（集团）有限公司
	1.水泥混凝土立方体强度监理未抽检。
2.无碎石5-10mm、10-20mm抽检资料。
3.未对K1+230处路基填料进行复测。
4.水泥混凝土配合比使用许可证缺减水剂含量、无水、粉煤灰、减水剂检验报告。
5.碎石使用许可证未做泥块含量试验。
6.10-25mm碎石使用证中与粗集料试验检测报告规格不一致（报告中规格为10-20mm）。
7.土工试验检测报告（BG-2025-0727-TGJ-0001）未做CBR试验，报告中工程部位与使用许可证不一致。

	2
	江西天丰建设集团
有限公司
	1.分部分项工程划分漏项（缺交安工程）。
2.试验报告格式中缺少报告编号、主要仪器设备及编号、环境条件等相关内容。
3.水泥混凝土配合比试验检测报告（BG-2025-TPB-0008)未提供配合比说明书，未提供减水剂、粉煤灰、水检测报告。
4.粗集料无合成级配资料。
5.10-25mm粗集料试验检测报告BG-2025-CJL-0007)检测结论错误（筛余率超规定值，检测结论均为合格）。
6.水泥混凝土立方体抗压强度试验检测报告（BG-2025-TYH-0088)试块成型日期早于来样日期。
7.筛分试验记录格式缺少损失率等。
8.2025.7.2细集料筛分试验记录平行试验未按规范进行细度模数计算，试验报告未检测泥块含量、有机质含量参数。
9.路基填料许可证中液塑限未做平行试验，未作CBR试验。
10.锚杆框架梁现场检测项目漏检（锚杆框架梁纵向间距，注浆压力，砂浆同条件7d强度）。
11.水准测量原始记录为电子版，缺少原始记录。

	3
	江西天丰建设集团
有限公司工地试验室
	1.容量瓶、塞尺未贴检校卡。
2.外检室无仪器出入库台账。
3.力学室缺湿度控制设施。



附表5
施工安全内业基础管理资料抽查情况汇总表
	序号
	单位名称
	存在的问题

	1
	内蒙古交通建设监理咨询有限公司
	1.近期市局转发有关安全生产文件未传达学习落实到位。
2.未对施工单位二季度平安工地自我评价进行复核；未按月进行监理自我评价（仍按季度自评）。
3.缺少6、7、8月安全生产例会资料。
4.《安全生产责任制及考核制度》中未明确各岗位安全生产责任，未明确考核标准和时间。

	2
	江西天丰建设集团有限公司
	1.市局转发部分有关安全生产文件未及时传达学习落实到位。
2.安全生产例会缺少照片资料。
3.安全生产培训教育制度未编入安全制度汇编中，安全生产培训教育制度中未明确项目部人员每年培训时长。
4.未按照2025年安全培训教育计划开展培训教育，其中7月2日安全培训教育记录未标学时。
5.全员安全生产责任制制度不规范，只有各岗位安全生产职责与责任，无考核相关内容。
6.未按照《安全生产检查及隐患整改制度》要求开展安全生产检查，其中5-6月防汛隐患排查检查记录发现问题未闭环整改，无照片资料。
7.平安工地建设考核不规范，季度自我评价未报监理复核，未按月开展自查自纠。
8.无施工安全专项风险评估报告。
9.施工安全日志未独立成册；施工日志中工程负责人、记录人均未签字；记录内容与记录人笔迹不一致。
10.项目主要负责人带班生产制度中未明确带班频率要求；领导带班安全检查记录表中，带班领导未签字。
11.安全生产会议记录中无照片资料。
12.安全生产费用台账票据均为销货单，无发票。
13.特种作业人员台账中有挖机、装载机、压路机人员；特种人员电工李政无巡查检查记录。
14.防火灾专项应急救援预案中，未明确领导小组成员，整体预案不具有可操作性。



附表6
监理企业信用评价汇总表
	序号
	监理企业名称
	失信行为及代码
	扣分

	1
	内蒙古交通建设监理咨询（集团）有限公司
	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的JJX101019（3分/次）
	3



附表7
工地试验室信用评价汇总表
	序号
	工地试验室名称
	失信行为及代码
	扣分

	1
	江西天丰建设集团有限公司工地试验室
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求JJC202011（扣3分/类）
	3



附表8
施工企业信用评价汇总表
	序号
	合同段
	失信行为及代码
	扣分

	1
	江西天丰建设集团有限公司
	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大GLSG2-3-16（2分/次）
	2

	
	
	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放GLSG2-6-2（2分/次）
	2



