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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古生力金奥博科技有限公司年产 5000 吨复合油相

项目环境影响报告表的批复

内蒙古生力金奥博科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古启鸿环保工程有限公司编制的《内蒙古生力金奥博科技有限公司年产5000吨复合油相项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经2020年12月4日局审查会审议通过，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗迎泽街道巴汉图村（生力民爆公司闲置厂房）。主要建设内容包括生产车间、仓库等其他公辅工程、环保工程，生产车间及仓库租用用生力民爆公司闲置库房，办公生活区、理化试验室及给排水系统依托生力民爆公司现有设施，建设规模为年产 5000 吨复合油相。项目总投资200万元，其中环保投资23万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。项目办公生活区供暖依托生力民爆公司现有供暖系统，不得新建以煤等为燃料的锅炉。原料熔化产生的废气采用集气罩+一级活性炭吸附箱处理，复合油相生产的废气采用集气管道+一级活性炭吸附箱处理，通过采取以上控制措施，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。包装在全封闭车间内进行，在车间内加装风机，加强通风，确保无组织废气排放满足相关标准限值要求。
2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。运营期生活污水依托生力民爆公司一体化污水处理设施处理，处理后出水水质达到 《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）要求后回用，不得外排。严格按照《报告表》提出的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。同时合理设置地下水监测井，开展定期监测，监测井应具备应急抽水功能。加强监控，严防地下水污染，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急处置办法。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对危险废物进行处置，不得乱弃。   

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                   2021年1月14日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合执法支队，内蒙古启鸿环保工程有限公司。
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