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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市鄂托克前旗丰玉节水灌溉有限责任公司废旧塑料再

造颗粒生产线项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市鄂托克前旗丰玉节水灌溉有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市希隆环保科技有限公司编制的 《鄂尔多斯市鄂托克前旗丰玉节水灌溉有限责任公司废旧塑料再造颗粒生产线项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇鄂托克前旗丰玉节水灌溉有限责任公司现有厂区内。2016年10月，原鄂托克前旗环境保护局对《鄂托克前旗丰玉节水灌溉有限责任公司滴灌带生产建设项目环境影响报告表》进行了批复（鄂前环评字〔2016〕35号），批复年产65型毛管800万米、90型主管72万米。改扩建后，主要建设内容包括生产车间、污水沉淀池、冷却水槽、一般固废暂存间、临时危废暂存库、原料库、化粪池、事故水池和雨水收集池等其他公辅工程及环保工程，办公区、给排水系统、成品库等依托现有工程，不再新建。建设规模为年处理废旧滴灌带、地膜5000吨，年产再生塑料颗粒3500吨。项目总投资200万元，其中环保投资37.9万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加
强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。严禁在施工场地焚烧废弃物以及其它能产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.按照《报告书》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池处理后，定期拉运至上海庙污水处理厂进行处理，同时做好拉运台账；清洗工序清洗废水、湿法破碎废水和甩干废水集中收集后，经三级沉淀池处理后回用；造粒工段循环冷却水系统排水循环使用，以上各污（废）水均不得外排。按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时在厂区周边设置观测井，定期对地下水进行跟踪监测，以免造成地下水污染。

3.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。冬季供暖依托现有工程供暖设施，不再新建。热熔挤出工序、吹塑工序和滴灌带生产线产生的废气经水喷淋+UV光解+活性炭吸附装置处理后排放，通过采取以上控制措施，确保各工序废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》MGB31572-2015）限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。

4.应釆取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准要求。

5.严格落实《报告书》中提出的固废污染防治措施。一般固废暂存库和临时危废暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)（及其修改单）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)（及其修改单）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，各类固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时"制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时,需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局    

2021年1月8日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境综合执法支队，鄂尔多斯市希隆环保科技有限公司。
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