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鄂尔多斯市生态环境局关于乌审旗无定河镇
生活垃圾无害化处理工程（河南项

目区）环境影响报告书的批复

乌审旗无定河镇人民政府：

你单位报送的由鄂尔多斯市环保投资有限公司编制的《乌审旗无定河镇生活垃圾无害化处理工程（河南项目区）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经2020年9月30日局审查会审议通过，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市乌审旗无定河镇河南村。主要建设内容包括填埋库区、垃圾坝、渗滤液收集系统、排水沟、填埋气导排系统、临时危废暂存库、渗滤液调节池、渗滤液处理系统、防渗工程、封场工程和给排水系统等其他公辅工程及环保工程。填埋场总占地面积6435平方米，填埋库区占地面积5212平方米，填埋场总库容2.75万立方米，日处理量为5.5吨，设计服务年限10年。根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013），拟建工程属Ⅳ类填埋场。项目总投资988.46万元，其中环保投资为507.2万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场搅拌应封闭作业，水泥、石灰粉等建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的生态保护措施。运营期对堆放场占地范围内进行覆土、植被恢复，填埋场周围设置10米宽绿化带隔离，场内进行绿化。填埋场封场后，选用适宜沙地生长的植物对库区进行绿化。填埋场堆体堆高达到设计标高后进行封场，封场后近期考虑播撒种植沙打旺、紫花苜蓿，远期可考虑开发成观赏性苗木基地。
3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。生活管理区采用电暖气取暖，不得新建以煤等为燃料的锅炉。车辆倾倒垃圾及填埋作业时，采用雾炮车洒水降尘，并在场区四周设置10米宽的绿化隔离带+防飞散网，确保厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；填埋场设置导气石笼+导气管道+甲烷24小时自动监测仪，导气系统顶端设置燃烧器；垃圾填埋过程中要做到作业单元逐日覆土填埋，场区四周设置绿化隔离带，确保厂界NH3、H2S及臭气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求；渗滤液处理站废气经加盖密封+负压收集+活性炭罐吸附措施处理后，NH3、H2S及臭气排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）相关规定，本项目卫生防护距离确定为500米，在此距离内不得规划设置常住居民点。

4.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。运营期生活污水、渗滤液和车辆清洗废水经渗滤液处理设施（处理规模为5立方米/天，采用“砂滤+DTRO”工艺）处理后，出水水质须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）限值要求后，清水用于填埋场洒水抑尘，浓缩液回灌于填埋场。以上各类污（废）水均不得外排。

4.按照《报告书》、《技术评估报告》、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）提出的要求，对场区内重点污染防治区、一般污染防治区等区域采取分区防渗措施。

建立完善的地下水和土壤监测制度。根据地下水流向和保护目标，合理设置地下水监测井和土壤监控点，开展定期监测，监测井应具备应急抽水功能。根据水文地质条件和项目特征污染物，在重点污染防治区布设检漏系统。加强监控，严防地下水污染，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急处置办法，避免对周边地下水环境敏感目标和土壤造成不利影响。

5.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

6.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，妥善处置各类固体废弃物。临时危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行建设、设计、管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及其修改单）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求处置一般固废和危险废物，以上各类固废均不得乱弃。

7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。建设单位须做好填埋场封场后渗滤液的处理和生态恢复措施。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你单位应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年1月14日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合执法支队，鄂尔多斯市环保投资有限公司，市环境工程评估中心。
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