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鄂尔多斯市生态环境局

关于伊金霍洛旗德隆矿业有限公司配套洗煤厂项目环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗德隆矿业有限公司：

你公司报送的由内蒙古启鸿环保工程有限公司编制的《伊金霍洛旗德隆矿业有限公司配套洗煤厂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇苏洛霍洛村二社。项目主要建设内容包括1条120万t/a跳汰洗选煤生产线、原煤准备系统、煤泥水处理系统、浓缩池、清水池及泵房等其它配套辅助设施及环保工程。项目总投资2600万元，其中环保投资87.2万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。主厂房跳汰机设喷淋洒水装置进行降尘；原煤、产品煤、矸石、煤泥均贮存于密闭的储存仓，输送过程采用封闭的输煤廊道，输煤廊道转载点设置洒水装置进行降尘；煤炭厂内采取全封闭输送方式。通过采取以上措施，确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求。按照地方管理要求安装视频监控系统。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经德隆煤矿的污水处理站进行处理。生产废水闭路循环使用，不外排。地面冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗煤补水。厂区各车间、原煤储存仓、产品煤储存仓、矸石储存仓、煤泥储存仓等的地面均须采取防渗措施，避免废水下渗对区域地下水产生影响。厂区内地面须硬化，四周设置导流渠对雨水进行收集，最终进入沉淀池内储存，避免雨水冲刷对周边环境造成影响。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置；洗选煤矸石回填煤矿采坑；煤泥和沉淀池底泥全部外售；废机油暂存于煤矿危废暂存库内，最终交由有资质的单位进行处置。以上固废均不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范。指定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2021年1月5日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古启鸿环保工程有限公司。
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