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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古东华能源

有限责任公司危废、固废等库房建设

项目环境影响报告表的批复

内蒙古东华能源有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古蒙源环保科技有限责任公司编制的《内蒙古东华能源有限责任公司危废、固废等库房建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经局审查会审议通过，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路煤化工基地内蒙古东华能源有限责任公司厂区内。新建一座占地面积468.31m2的危险废物暂存库，主要贮存合成废催化剂、变换废催化剂、硫保护床催化剂、硫回收催化剂、废瓷球和废油等，可储存量420t；一座占地面积524.53m2的一般固废暂存库，主要贮存废炉砖、废滤芯、废布袋和废保温棉等，可储存量200t；一座占地面积112m2的危险化学品暂存库，主要贮存氢氧化钠等，可储存量100t。项目总投资200万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1. 加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.各类废催化剂和废瓷球收集于密封的吨袋中，废油采用密闭桶装，储存过程中不拆包装，不倒罐。无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应排放监控浓度限值。
3. 厂区地面须按相关要求做好防渗措施，并建立完善的地下水监测制度，确保不会对地下水造成影响。

4. 应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5. 运营期产生的各类废催化剂、废瓷球和废油等危险废物，在危险废物暂存库分区存放后委托有资质单位处置；产生的废炉砖、废滤芯、废布袋、废保温棉等一般固废，暂存后委托有资质的单位处置；固体氢氧化钠等危险化学品外购后运入厂区，厂区内由专业人员接受存入厂区内危险化学品库，生产需要时从库内登记取出。危险废物暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理；一般工业固废暂存库须按照《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）要求进行设计、建设和管理；贮存危险化学品须按照《危险化学品安全管理条例》（2013年修正，2013年12月7日起施行）要求进行设计、建设和管理。
6. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局、大路煤化工基地环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局、大路煤化工基地环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                         2021年1月5日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局、大路煤化工基地环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蒙源环保科技有限责任公司。
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