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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂托克前旗

农村牧区垃圾治理项目环境影响报告书的批复

鄂托克前旗住房和城乡建设局：

你单位报送的由内蒙古欣容安环科技服务有限公司编制的《鄂托克前旗农村牧区垃圾治理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。本项目与达拉特旗农村牧区垃圾处理项目建设目的和选用的垃圾处理设备低温热解炉一致，按照2020年6月3日印发《鄂尔多斯市生态环境局关于达拉特旗农村牧区垃圾处理项目会议纪要》精神，批复如下：
一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗昂素镇、毛盖图社区、上海庙镇、三段地社区和城川镇。建设4座垃圾转运站，5台低温热解炉，每座垃圾转运站的垃圾转运量为3t/d，每座低温热解炉处理能力为5.5m3/d。主要建设内容包括低温热解炉、渗滤液收集池、垃圾暂存池、值班室等。本项目总投资300万元，其中环保投资91.5万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场搅拌严禁敞开式作业，水泥等建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖；场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆车速。施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置，不得外排。

2.认真落实大气污染防治措施。低温热解炉产生的废气经设备自带的过滤水箱吸收后，由15m 高排气筒排放，颗粒物、SO2、NOX排放须满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）限值要求。低温裂解站垃圾恶臭采取垃圾暂存池加盖措施，垃圾点内喷洒生物除臭药液，渗滤液收集池加盖封闭措施，NH3、H2S、臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分离、清污分流。冲洗废水、渗滤液随生活垃圾拉运至敖镇垃圾填埋场渗滤液处理车间处理，经处理后各污染物须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场污染物排放浓度限值。生活污水用于生活垃圾增湿。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.严格按照《报告书》提出的要求，做好各站区的防渗措施。重点防渗区采用防渗混凝土+2.0mm厚HDPE 膜，简单防渗区采用普通混凝土等一般地面硬化；各站区下游100m内布设一口监测井；站区内及站区外农用地分别设置2个土壤监控点。可回收利用物由废品收购人员收购回用，不可回收利用物集中收集由垃圾清运车清运到敖镇垃圾填埋场。低温热解炉处理后的生活垃圾为灰渣状态，按照一般固废管理，去生活垃圾填埋场处置。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                               2021年1月12日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古欣容安环科技服务有限公司。
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