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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂托克旗

隆耀矿业有限责任公司石灰石矿开采加工

项目环境影响报告书的批复

鄂托克旗隆耀矿业有限责任公司：

你单位报送的由甘肃宜尚工程技术咨询有限公司编制的《鄂托克旗隆耀矿业有限责任公司石灰石矿开采加工项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、鄂尔多斯市西鄂尔多斯国家级自然保护区管理局《关于鄂托克旗隆耀矿业有限责任公司石灰石矿与西鄂尔多斯国家级自然保护区位置关系的函》（鄂西管函[2020]278号）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经2020年12月30日局审查会审议通过，现批复如下：
一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇阿尔巴斯苏木尔格图嘎查。2008年9月8日，原鄂尔多斯市环境保护局批复了鄂托克旗隆耀25万t/a石灰石矿技术改造建设项目（鄂环监字[2008]249号），矿区面积0.1679km2，生产能力25万吨。本项目对现有工程进行改扩建，扩建后本项目开采矿种为电石用石灰石矿，露天开采，生产规模为250万吨/年。本项目开采矿界范围不变，仍为0.246km2，可采资源储量3795.33万吨。采区最终形成六个开采台阶，矿山服务年限为15.18年。本项目的采掘场、工业场地及辅助工程、储运工程、环保工程均利用现有工程既有设施，本项目所在区域表土覆盖较浅，不进行表土剥离，剥离物全部进入生产系统，不设排土场。项目总投资5000万元，其中环保投资120万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。合理安排工期；施工场地定期洒水；散装物料装卸应尽可能降低落差、轻装慢卸，车辆上应覆盖篷布；散装易起尘物料采用蓬布覆盖；运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶；施工场地内运输通道及时清扫、洒水。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护措施。露天开采结束后对采场及边角区域进行平整，平整后表面采用碎石压覆，边坡采用人工与机械相结合的方式，自上而下分台阶逐级进行削坡;四周利用剥离物修筑防洪堤，拦挡地表雨水进入采坑；采坑周围设围栏及警示标志等。工业场地厂界周围及运输道路两侧进行绿化。服务期满后，建设单位应对矿区及时进行生态恢复，待场地平整后，及时覆土恢复植被，最终恢复植被盖度不低于周边环境。
3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的大气污染防治措施。筛分破碎车间为全封闭车间，筛分机及破碎机全部置于封闭车间内，在设备上方安装集气罩，废气经收集后送袋式除尘器处理，处理后的废气经一根15m高的排气筒排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放标准限值；无组织排放颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放标准限值。
4.应采取妥善控制噪声措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。除尘器收集的除尘灰和废石量均可作为产品外售；废机油暂存在危废暂存库后，交由有资质单位处置。本项目新建一座危废暂存库，占地面积50m2，建设施工与设计严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定进行。
6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、本工程污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                               2021年1月27日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，甘肃宜尚工程技术咨询有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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