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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市天润农牧业开发有限

公司滴灌带（管）及废旧滴灌带、

废旧农地膜回收再利用项目

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市天润农牧业开发有限公司：

你公司报送的由内蒙古禾泰环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市天润农牧业开发有限公司滴灌带（管）及废旧滴灌带、废旧农地膜回收再利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及《鄂托克前旗人民政府关于报送滴灌带项目规划的函》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗糜地梁嘎查216省道（旧）。项目建成后单翼迷宫式滴灌带生产线6条，年产单翼迷宫式滴灌带1000吨；再生塑料颗粒生产线2条，年产再生塑料颗粒4000t；PE主管道生产线1条，年产主管道2000吨，年处理废旧塑料5000t。主要建设内容包括生产车间、贮运工程、辅助工程及环保工程等。工程总投资150万元，其中环保投资41万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫，脚手架一律采用密目网维护；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。各工段产生的废气经处理后排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)中相应标准限值要求；厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值标准要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生产废水经沉淀处理后全部循环利用，不得外排；生活污水经化粪池处理后，定期拉运至城川镇污水处理厂处理。厂区地面须按要求做好分区防渗措施，避免对区域地下水造成污染。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
5.根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。一般固废暂存库和危险废物临时暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)（及其修改单）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。一般固体废物要立足综合利用，危险废物应交由有资质的单位处理处置。各类固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境

      2021年1月26日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古禾泰环保科技有限公司。
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