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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市

昊鑫绿科环境工程有限公司油田

废弃物集中处理厂技改项目
环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市昊鑫绿科环境工程有限公司：
你单位报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市昊鑫绿科环境工程有限公司油田废弃物集中处理厂技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗苏米图苏木苏米图嘎查现有工程厂区内，新增1处回填复垦区位于鄂尔多斯市鄂托克旗苏米图苏木苏米图嘎查境内。项目技改后，钻井岩屑处理规模不变，处理工艺发生变化；15万m3/a上部井段岩屑加入改良剂处理后，达到I类固废用于回填复垦；15万m3/a下部井段岩屑加入改良剂处理后，1.93万m3/a用于免烧砖制备，其余经高温氧化处理后，达到I类固废用于回填复垦。回填复垦区占地面积为93332.4m2，设计总库容为84万m3。主要建设内容包括高温氧化车间、焚烧炉、进出场道路及回填复垦区等。项目总投资1500万元，全部为环保投资。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.认真落实施工期污染防治措施和生态保护措施。施工场地设置在项目永久占地内，施工四周设置围挡；加强填埋土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；施工场地定期洒水；加强施工机械、车辆的日常保养维护等；施工废水经沉淀后回用；生活污水由现有钻井废液处理系统进行处理；施工弃土尽量场地周转、就地利用；建筑垃圾和施工人员生活垃圾由当地环卫部门统一处理。划定施工作业范围，严禁随意扩大施工区域；回填复垦区达到标高后，进行封场和植被恢复。认真落实《报告书》提出的各项生态保护措施。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。高温氧化车间烟气经处理后排放执行参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；供暖生物质锅炉烟气和MVR生物质锅炉烟气处理后执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应标准限值。回填复垦区废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

3.运营期新增化验废水和生活污水由现有项目钻井废液处理系统进行处理。切实落实好《报告书》和《技术评估报告》中提出的地下水和土壤污染防治措施，并建立完善的地下水和土壤监测制度。

4.厂界昼、夜间噪声值须满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB123482008）中2类区限值要求。

5.根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。一般固废暂存库和危险废物临时暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)（及其修改单）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。一般固体废物要立足综合利用，危险废物应交由有资质的单位处理处置。各类固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、本项目污染防治设施建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

四、你单位应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。 

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年2月10日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司，市环境工程评估中心。
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