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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市漠之源农牧业开发有限公司生物炭基有机肥生产项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市漠之源农牧业开发有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市漠之源农牧业开发有限公司生物炭基有机肥生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该改扩建项目位于位于鄂尔多斯市乌审旗无定河镇215省道路西。2019年9月6日，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环评字〔2019〕214号文出具《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市漠之源农牧业开发有限公司3万吨/年生物炭基肥生产项目环境影响报告表的批复》。本次改扩建内容包括新建有机肥生产车间（1400㎡）、有机肥生产线一条（2万吨/年）、发酵设备等其他辅助设备及环保工程。项目总投资379万元，其中环保投资21.4万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置，不得乱排（弃）。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。改扩建工程新增的粪污储存、原料混合搅拌、发酵和熟化工段产生的臭气，经环境友好型植物除臭剂除臭后排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中污染物排放限值；筛分破碎工序置于全封闭车间内，经布袋除尘处理后，通过15m排气筒排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值；加强运营期管理，确保无组织废气排放满足相关标准限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。认真落实原有工程废水防治措施，生产废水经沉淀后回用于生产，不外排，生产区及各储池等均须采取防渗措施，避免废水下渗对区域地下水产生影响；本次改扩建工程无新增废水。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.做好固体废弃物分类处置。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)（及其修改单）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求处置一般固废和危险废物，不得乱弃。
6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

2021年3月17日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政行政执法支队，鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司。
鄂尔多斯市生态环境局                      2020年3月17日印发
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