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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司

红庆河煤矿蒸发结晶二期及附属设施工程

环境影响报告表的批复

内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古金衍环保技术咨询有限责任公司编制的《内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河煤矿蒸发结晶二期及附属设施工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该改扩建项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇红庆河煤矿。2018年10月16日，内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司组织专家对红庆河矿井及选煤厂工程竣工环境保护设施进行自主验收，出具《内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司关于红庆河矿井及选煤厂工程竣工环境保护验收的意见》（伊泰广联发〔2018〕256号），提出浓盐水蒸发结晶系统处理规模采用三效蒸发结晶+冷冻分盐工艺。改扩建后，在矿井水深度处理系统BWRO单元前新增化学软化系统，处理能力180m3/h；同时在原有蒸发结晶处理单元基础上，新增一套蒸发结晶系统，处理能力45m3/h。主要建设内容包括中间水池、化学软化系统、砂滤系统、超滤系统及配套加药污泥系统、浓盐水原水池、除硅沉淀、砂滤系统、循环冷却水系统、蒸发原水池、蒸发结晶系统及盐品仓库等其他公辅工程及环保工程。项目总投资11000万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；施工现场四周设围栏，堆放的砂石等建筑材料进行遮盖；加强车辆运输的密闭管理、及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水抑尘。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施，结晶盐干燥系统产生的盐雾经旋风分离器除尘和水幕除尘器洗涤后，由17m高的排气筒排放。通过采取以上控制措施，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。
3.按照《报告表》提出的要求，严格落实各项水污染防治措施。过滤反洗水、污泥滤液回流至调节池循环处理，蒸发结晶工序产生的冷凝水返回回用水池回用，出水水质达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩最高允许排放浓度限值要求的同时也满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。处理后达标的矿井水大部分回用于煤矿绿化、防尘洒水、井下消防洒水、冲厕用水、选煤厂补充水、防火灌浆用水等，剩余矿井水全部排入120万m3蓄水池内暂存，进行综合利用。生活污水进入红庆河煤矿现有污水处理系统，同红庆河煤矿生活区污水一并处理。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及其修改单）的要求，分类做好危险废物和一般固体废物的安全处置。一般固废立足综合利用，危险废物应交由有资质单位处置。
6.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序进行竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年3月30日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金衍环保技术咨询有限责任公司。
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