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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟煤矿南回风立井

项目环境影响报告表的批复

内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟煤矿南回风立井

项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经局审查会审议通过，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇阳塔村不连沟井田三盘区范围内。本项目新建南风立井占地面积1.64hm2，主要建设内容包括回风立井、变电所、风机配电室、制氮机站、空气压缩站等。项目总投资12569.11万元，其中环保投资169.5万元。
根据《报告表》结论，落实《报告表》提出的各项生态保护、污染防治及其他措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、运营方式、环境保护对策措施及下述要求进行建设。 

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1．加强施工期环境保护管理。项目建设要严格控制施工范围，尽量减少临时占地、不破坏原有的地表植被和土壤。要合理开挖、存放和利用地表土壤，施工完毕后应尽快整理施工现场、恢复植被。做好场内道路和施工便道的规划及建设进度安排。施工车辆必须沿规定的临时路线行驶，禁止随意开道，以减少施工对生态环境的影响。

2．施工开挖和回填后的余土应就地用于场地平整，并及时进行土地整治和植被恢复。

3.优先选用低噪声设备，轴流式通风机、变压器及水泵等，通过采取室内布置，管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器、消声器等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

3．妥善处置固体废弃物。生活垃圾集中收集后定期运至当地生活垃圾填埋场；地面灌浆站排渣及制氮站、空压机站空气过滤器过滤的杂质收集后清运至环卫部门指定地点，最终由环卫部门统一清运处理；废机油和润滑油由危废暂存桶收集后，暂存至蒙泰不连沟煤矿危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。

4. 做好临时占地及永久占地的植被恢复工作，并制定详细的植被恢复计划。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                         2021年4月8日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中昕生态环保技术有限公司。
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