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鄂尔多斯市生态环境局

关于内鄂尔多斯市蒙泰骆驼山煤业有限责任公司危废暂存库项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市蒙泰骆驼山煤业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古中政国环生态环境咨询有限公司编制的《鄂尔多斯市蒙泰骆驼山煤业有限责任公司危废暂存库项目》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于内蒙古自治区鄂托克旗棋盘井镇蒙泰骆驼山煤矿工业广场。主要建设内容包括危险废物暂存库房一座和防渗工程等其他公辅工程及环保工程，设计年储存废矿物油7t。项目总投资20万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。 施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫;禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动;施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失;施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2、严格按照《报告表》提出的要求，做好各类污染防治工作。废矿物油采用密闭桶装，置于全封闭临时危废暂存库内，非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。合理设置地下水监测井，开展定期监测，监测井应具备应急抽水功能，加强监控，严防地下水污染，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急处置方法，避免对周边地下水环境敏感目标和土壤造成不利影响。应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。危险废物暂存库严格按照

《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单要求进行设计、建设和管理，建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单要求对危险废物进行处置，同时做好转移联单台账。

3、建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克旗经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克旗经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2021年4月6日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂托克旗经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中政国环生态环境咨询有限公司。
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