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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古万瑞天然气有限责任公司天然气液化工厂BOG提氦技改项目

环境影响报告表的批复
内蒙古万瑞天然气有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古禾泰环保科技有限公司编制的《内蒙古万瑞天然气有限责任公司天然气液化工厂BOG提氦技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇新能源产业示范区新兴产业园区内蒙古万瑞天然气有限责任公司100万方天然气液化厂区内，建设内容包括提氦装置区、氦气充装及液氦装置区、液氧储罐、液氮储罐、液氮回收贮槽、高纯氦储罐组、污氦回收气囊及公辅工程。原料气处理规模为600Nm3/h（0℃，101.325kP.A）。项目总投资7866万元，其中环保投资为70.5万元。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.你公司应加强施工期环境管理，严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌和等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。 

2.认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施。针对生产装置及管道不严密处泄露造成的无组织废气排放，采用密闭工艺，减少无组织排放。加强运行管理，减少装置跑、冒、滴、漏现象的发生。非甲烷总烃无组织排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中相关要求。厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。非正常工况安全阀放空气直接进入液化厂的火炬系统燃烧处理。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。净化脱水系统产生的冷凝水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入内蒙古德源水务有限公司杭锦旗污水处理厂。BOG装置的循环冷却水系统排污水依托液化厂现有排水管网排入内蒙古德源水务有限公司杭锦旗污水处理厂处理。建设单位应做好厂区各防渗区域的防渗措施及地下水跟踪监测，切实保护好区域地下水环境。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.做好固体废弃物分类处置。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及其修改单）的要求，分类做好危险废物和一般固体废物的存贮与安全处置。危险废物应交由有资质单位处置。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年4月16日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市环境监察支队，内蒙古禾泰环保科技有限公司。
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