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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司电石渣综合利用周转场扩建项目环境影响报告表的批复

内蒙古双欣环保材料股份有限公司：

你公司报送的由内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司编制的《内蒙古双欣环保材料股份有限公司电石渣综合利用周转场扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西高新技术工业园区，内蒙古双欣环保材料股份有限公司现有电石渣周转场外围，对现有A、B两个区周转场进行扩建，新增扩建面积为30000m2，其中A区扩建后尺寸为236m×181m、B区扩建后尺寸为134m×122m，扩建后总占地面积为60000m2，电石渣堆积高度为12m，建设内容主要包括电石渣综合利用周转场、围堰工程、防渗工程、雨水及渗滤液收集系统以及辅助工程、环保工程等。扩建后电石渣堆积量保持不变。项目总投资580万元，其中环保投资260万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1. 加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2. 认真落实各项大气污染防治措施。电石渣输送采用密闭管道；开挖装卸过程采用水泡车喷水降尘；运输车辆苫布覆盖，严格控制汽车行驶速度；道路定期洒水降尘。通过采取以上措施，确保粉尘无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

3. 认真落实各项地下水和土壤污染防治措施。本项目渗滤液经渗滤液收集系统收集后，返回乙炔车间循环利用；上清液全部返回乙炔车间循环利用。切实落实地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。
4. 应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。清液回用池沉淀污泥清理后暂存于周转场。

5. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和蒙西高新技术工业园区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和蒙西高新技术工业园区环境保护局，负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，蒙西高新技术工业园区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司。
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