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鄂尔多斯市生态环境局

关于国电电力杭锦旗特高压外送基地风电3号项目100MW风电工程环境影响报告书的批复
国电电力鄂尔多斯新能源开发有限公司：

你公司报送的由南京国环科技股份有限公司编制的《国电电力杭锦旗特高压外送基地风电3号项目100MW风电工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯杭锦旗境内。本风电场共安装31台单机容量为3200kW的风电发电机组，装机总容量为100MW；风电场内35kV集电线路约81.99km，全部采用电缆敷设。本次评价不包括辐射评价内容。本项目总投资70317.08万元，其中环保投资262万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1．加强施工期环境管理，控制施工作业带宽度，表土分层开挖、单独堆放、回填利用。项目建设要严格控制施工范围，尽量减少临时占地、不破坏原有的地表植被和土壤，避免在大风天气进行土石方开挖与道路修建。合理开挖、存放和利用地表土壤，施工完毕后应尽快整理施工现场、恢复植被。施工场地及施工道路定时洒水。搅拌站搅拌机及运输皮带机整体封闭，搅拌系统的入料口进行全封闭并设置布袋除尘器。做好场内道路和施工便道的规划及建设进度安排。合理安排施工时段，合理布局施工场地，注意避开噪声敏感区域和噪声敏感时段。
2．施工开挖和回填后的余土应就地用于场地平整，并及时进行土地整治和植被恢复。施工车辆必须沿规定的临时路线行驶，禁止随意开道，以减少施工期对生态环境的影响。施工结束后根据周边自然生态状况，选取当地适生植物及时进行生态恢复，最终植被盖度应不低于现状。
3.合理规划厂区功能布局，优先选用低噪声设备，并采取妥善的降噪措施，确保敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。加强对工程区域候鸟迁徙情况的跟踪观察，及时采取有效措施，确保不会对迁徙鸟类产生影响。
4．妥善处置固体废弃物。废润滑油、废铅蓄电池、检修废零部件和事故情况下废变压器油均暂存于危废临时储库内，最终交由有资质单位处置，危废临时储库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中的相关要求进行设计、施工和管理。

5. 做好临时占地及永久占地的植被恢复工作，并制定详细的植被恢复计划。
三、建设单位应在征得林地、草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年4月26日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市生态环境综合行政执法支队，南京国环科技股份有限公司，市环境工程评估中心。
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