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鄂尔多斯市生态环境局

关于中广核达拉特旗吉格斯太10MW

分散式风电项目环境影响报告表的批复

中广核（达拉特旗）新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古新创环境科技有限公司编制的《中广核达拉特旗吉格斯太10MW分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇。主要建设内容包括风电机组（共布置 3 台风力发电机组）、箱式变压器、一座10KV开闭站、集电线路、检修道路、临时危废暂存间、供电系统、通风系统和事故油池等其它公辅工程及环保工程，项目为无人值守站。规划建设容量为10MW，发电量为29097MW•h。项目总投资6612.3万元，环保投资为70万元。风电场永久占2328m2。本次评价不包括升压站电磁辐射影响分析和输变电线工程，升压站电磁辐射部分和输变线路工程须单独进行环境影响评价。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.加强施工期环境管理。项目施工要按批复要求严格控制用地，一次性规划好道路，尽量利用既有工程，严禁随意增大临时占地或碾压草地，最大限度保留原有的地表植被和土壤，使工程建设对生态环境的影响降到最低，要标明施工活动区，禁止施工人员随意到非施工区域活动，施工车辆必须沿规定的运输路线行驶，不可随意停车和开道、碾压草场，以减少施工队周围植被的影响和生态环境的破坏。做好土石方的挖填平衡，工程回填后的余土应就地用于场地平整，及时进行土地整治和植被恢复，防止水土流失。建筑垃圾应运至当地指定地点堆放，不得随意堆放。生活垃圾交由环卫部门统一处置。
2.强化项目运行管理。优先选用低噪音设备，采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。临时危废暂存间须须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求，进行设计、建设和管理；建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及其修改单）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

4.按照《报告表》提出的要求，做好临时占地和永久占地的植被恢复工作。

三、建设单位在征得林地、草原主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                        2021年04月29日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古新创环境科技有限公司。
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