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鄂尔多斯市生态环境局
关于鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司金驼药业有机肥生产项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保技术咨询有限公司编制的《鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司金驼药业有机肥生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇陶伦南路鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司厂区内。主要建设内容包括新建有机肥生产车间、发酵车间、其他附属用房及配套工程。项目年产10万吨生物有机肥。项目总投资60万元，其中环保投资23.3万元。
该项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，鄂托克前旗分局对该公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。办公生活区供暖由电暖器提供，生产供热由天然气热风炉提供，不得新建以燃煤等为原料的供暖锅炉；采取切实有效的恶臭气体污染防治措施，确保恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相应标准限值要求，并不会对周边敏感目标产生影响；破碎工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值；天然气热风炉废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准的限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。

2.生活污水经化粪池集中收集后定期拉运到敖镇污水处理厂处置。认真落实分区防渗措施，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.做好固体废弃物分类处置。一般固废暂存库和危险废物临时暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及其修改单）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行建设、设计、管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及其修改单）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求处置一般固废和危险废物，不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

2021年5月8日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市环境监察支队，内蒙古金绿环保技术咨询有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2021年5月8日印发
- 2 -
- 3 -

