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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古德格都实业有限责任公司养殖基地扩建项目环境影响报告书的批复

内蒙古德格都实业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古巨唯环境科技发展有限公司编制的《内蒙古德格都实业有限责任公司养殖基地扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于达拉特旗吉格斯太镇沟心召村卜尔洞社，为改扩建项目，新增肉牛出栏量2600头，肉羊1600只，扩建完成后养殖规模为年出栏肉牛3000头，年出栏肉羊2000只。本次改扩建建设内容主要为新建1座育肥羊舍、6座育肥牛舍、1座消毒间、1座隔油池、1座化粪池、1座危废暂存间、1套污水处理系统、1套除尘设施、1套油烟净化器；对现有工程进行改造。项目总投资400万元，其中环保投资为394.5万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。合理安排工期，避开大风季节施工；开挖的土石方及时清运，未及时清运的废土露天堆存时要苫盖，涉外渣土车辆要采用封闭车辆或加盖苫布；施工场地定期洒水；施工场地和车辆过往的道路采取洒水措施；施工生活污水依托现有工程处理；施工期产生的固体废弃物集中收集后妥善处置。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。饲料加工粉尘处理后排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2二级标准；采取有效的恶臭污染防治措施，确保恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中表7标准要求。厂区周围按照《报告书》要求设置卫生防护距离，在防护距离内不得新建住宅等敏感目标。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。牛羊尿液、排粪沟冲洗水和生活污水排入氧化塘进行无害化处理。肥水还田应达到《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2液体畜禽粪便厌氧处理卫生学要求。按照《报告书》及《评估报告》要求做好防渗、防雨等措施，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年5月13日

  抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市环境监察支队，内蒙古巨唯环境科技发展有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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