
					











鄂环审字〔2021〕404号

鄂尔多斯市生态环境局
关于鄂尔多斯市保信机动车拆解有限责任公司机动车回收拆解项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市保信机动车拆解有限责任公司：
你公司报送的由内蒙古蒙源环保科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市保信机动车拆解有限责任公司机动车回收拆解项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于鄂尔多斯市达拉特旗经济开发区三晌梁工业园区。主要建设内容包括待拆场、预拆解车间、拆解车间、切割分选打包车间、危废库、一般固废暂存间和给排水系统等其他公辅工程及环保工程，建成后，拆解报废机动车10000辆/年，对拆解得到的可回收的零部件等直接外售，不进行进一步的加工。项目总投资1000万元，其中环保投资313万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。严禁在施工场地焚烧废弃物以及其它能产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固废须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。拆解预处理过程中产生有机废气、制冷剂废气，经集气罩收集送至一级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准值；拆解、切割产生的含尘废气经封闭厂房截留和移动式烟尘净化器捕集后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。
3.按照《报告表》提出的要求，严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的原则建设给排水系统。待拆场初期雨水、整车清洗用水、车间地面冲洗用水经厂内综合污水处理站处理，生活污水经化粪池预处理，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求后，进入园区污水管网，最终由由三晌梁工业园区污水处理厂进行处理。以上各污（废）水均不得外排。
4.切实落实地下水污染防治措施。结合区域地下水分布现状、水文地质条件和防渗措施，进一步优化重点污染防治区平面布置，对重点污染防治区和一般污染防治区采取分区防渗措施。根据装置布置、地下水流向和保护目标，合理设置地下水监测井，开展定期监测，并建立地下水质污染监控、预警体系，确保不会对地下水造成影响。
5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
6.根据《报告表》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。一般固废暂存库和危废库须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)（及其修改单）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)（及其修改单）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，以上各类固废均不得乱弃。 
7.建设单位须强化环境风险防范措施。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和达拉特经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和达拉特经济开发区环境保护局，负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。


  鄂尔多斯市生态环境局
2021年5月12日


抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，达拉特经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蒙源环保科技有限责任公司。
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