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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市中宝工贸有限责任公司260万吨/年煤炭洗选厂配套干法脱硫（30万吨）

项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市中宝工贸有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古智汇恒升环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市中宝工贸有限责任公司260万吨/年煤炭洗选厂配套干法脱硫（30万吨）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇鄂尔多斯市中宝工贸有限责任公司洗煤厂内。主要建设内容为新建一条30万吨/年干法风选生产线及其配套辅助设施。项目总投资280万元，其中环保投资4万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1. 加强施工期环境管理，严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，定期进行洒水和清扫，施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原煤和产品煤全部全封闭储存，棚内及受煤坑上方设置喷淋洒水装置，风选工序设置二级旋风除尘、布袋除尘器及15米排气筒，厂内采取全封闭输送方式，通过采取以上措施确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）中相应限值要求。按照地方管理要求安装视频监控系统。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。煤矸石收集在现有全封闭矸石堆场，外售综合利用，综合利用不畅时须严格按照《煤矸石综合利用管理办法》(2014年修订版)要求进行处置，布袋除尘器收集的煤尘全部外售，以上固废均不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                          2021年5月17日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古智汇恒升环保科技有限公司。
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