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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古亿利

化学工业有限公司应用超稳低汞催化剂生产

氯乙烯改造项目环境影响报告书的批复

内蒙古亿利化学工业有限公司：
你公司报送的由内蒙古凯越工程咨询有限公司编制的《内蒙古亿利化学工业有限公司应用超稳低汞催化剂生产氯乙烯改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、该项目位于鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇达拉特经济开发区。内蒙古亿利化学工业有限公司40万吨/年聚氯乙烯、40万吨/年离子膜烧碱及其配套工程项目于2005年10月由原国家环境保护总局以环审[2005]779号文对该项目环境影响报告书进行了批复；新增10万吨/年PVC技改扩建项目于2010年由原内蒙古自治区环境保护厅以内环审[2010]65号批复该技改扩建项目环评；2013年，对40万吨/年聚氯乙烯生产线进行了低汞触媒替代高汞触媒的技改项目，由原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字[2013]166号文进行了批复。本项目仅针对现有工程50万吨/年PVC生产中的聚乙烯转化工段，具体技改内容为：不增加PVC产能的前提下，在现有72台转化器的基础上新增8台转化器并入现有系统，降低转化系统的原料气流速，减少催化剂的损失，提高生产装置安全性；增设了2台高效除汞器，减少汞流失；其他配套的氯乙烯单体压缩、精馏和尾气吸收系统仍利用原有装置，供水、供电及供热等公用工程、辅助工程仍利用现有工程。技改后，PVC装置生产工艺流程、产品、产能不变，年操作时数、劳动定员均不变。技改项目总投资2900万元，其中环保投资120万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境保护。开挖、钻孔等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度，对施工场地内松散、干燥的表土，经常洒水防止扬尘；施工人员生活污水依托厂内现有的生活污水处理设施；施工设备选型尽量选择低噪声设备，避免同时使用大量高噪声设备施工，对动力机械设备进行定期的维修、养护；施工渣土能回用的尽量回用，无法回用的与其他建筑垃圾一期送环卫部门指定处理地点，生活垃圾依托场内既有设施。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。氯乙烯冷凝精馏尾气先通过变压吸附回收其中的氯乙烯和乙炔，再经氢回收装置回收其中的氢气后排放。氯乙烯、非甲烷总烃、二氯乙烷、汞及其化合物最终经30m高排气筒排放，排放浓度均满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581—2016）中表4排放浓度限值要求。

无组织废气汞及其化合物排放浓度须满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581—2016）中表5企业边界大气污染物浓度限值要求；无组织泄漏物料主要污染物为非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢、二氯乙烷须满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581—2016）中厂界浓度限值要求；非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点浓度要求。

项目新增8台转化器并入现有系统，可以使触媒使用周期延长，可进一步降低汞的单耗，触媒单耗将由0.9kg/t-PVC降低至0.88kg/t-PVC，单位产品汞消耗量由40.5 g/t-PVC降低至39.6g/t-PVC。项目技改前后废气污染物排放除了含汞废气的减少，其他各项污染物排放情况无变化，须满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表4大气污染物排放限值要求。

3.运营期新增废水收集后统一处理，不外排。技改后新增8台转化器新增少量生产废水，主要为抽触媒真空泵排水、车间清洗废水和化验废水，送现有工程既有的含汞废水处理系统处理，废水处理设施排放口废水中含汞须满足《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）中表1限值要求。切实落实好《报告书》和《技术评估报告》中提出的地下水和土壤污染防治措施，并建立完善的地下水和土壤监测制度。

4.妥善采取措施，确保厂界昼、夜间噪声值满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB123482008）中3类区限值要求。

5.根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。一般固废暂存库和危险废物临时暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)（及其修改单）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。一般固体废物要立足综合利用，危险废物应交由有资质的单位处理处置。各类固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、本项目污染防治设施建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。 

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年5月6日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古凯越工程咨询有限公司，市环境工程评估中心。
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