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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂托克旗赢信矿业有限责任公司技改扩建60万吨/年石灰石

项目环境影响报告书的批复

鄂托克旗赢信矿业有限责任公司：

你单位报送的由内蒙古金绿环保技术咨询有限公司编制的《鄂托克旗赢信矿业有限责任公司技改扩建60万吨/年石灰石项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、鄂尔多斯市西鄂尔多斯国家级自然保护区管理局《关于鄂托克旗赢信矿业有限责任公司矿业权划定范围与西鄂尔多斯国家级自然保护区位置关系的函》（鄂西管函[2020]25号）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经局审查会审议通过，现批复如下：
一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇乌仁都西嘎查。鄂托克旗赢信矿业有限责任公司石灰石矿前身为鄂托克旗鑫荣石灰石矿，2016年12月29日，鄂托克旗环境保护局以鄂环审字[2016]140号文对《鄂托克旗鑫荣石灰石矿30万吨/年石灰石项目环境影响报告书》进行了批复，批复后的矿区面积0.252km2，生产规模为30万t/a。2017年9月19日，经原鄂尔多斯市国土资源局同意，将鄂托克旗鑫荣石灰石矿采矿区转让给鄂托克旗赢信矿业有限责任公司。原鄂托克旗鑫荣石灰石矿北部为鄂尔多斯市万通煤焦化有限责任公司石灰石矿，该矿矿区面积为0.3381km2，由于之前矿区范围在西鄂尔多斯国家级自然保护区实验区内，在取得采矿证以来一直未开采过，并于2017年12月27日注销了采矿许可证。2019年4月28日，鄂尔多斯市万通煤焦化有限责任公司石灰石矿通过调整置换与鄂托克旗赢信矿业有限责任公司进行整合。2020年10月12日，鄂尔多斯市地质调查与地质环境监测院出具了鄂矿审字[2020]003号《关于鄂托克旗赢信矿业有限责任公司石灰石矿矿产资源开发利用方案的审查意见书》，鄂托克旗赢信矿业有限责任公司技改扩建60万吨/年石灰石项目（以下简称改扩建项目）的开采对象为首采区，开采面积0.1236km2，截至2019年8月31日，首采区设计利用资源储量为655.9万吨。改扩建项目年开采及加工石灰石矿石60万吨，首采区的服务年限为10.9年，扩建后矿山仍采用露天开采方式，公路开拓汽车运输方案。改扩建项目的建设内容包括露天采场（首采区）、工业场地及排土场，工业场地内布置破碎车间、产品仓和办公区及配套工程等。改扩建项目总投资1829.17万元，其中环保投资173.1万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。严格控制采掘场作业面，减少扬尘污染源；定时采掘场进行洒水降尘，抑制扬尘产生量；在大风天气减少采掘和装卸作业；选用捕尘装置的钻机，微爆工艺。对进场道路全部进行水泥硬化，同时利用洒水车对道路定期洒水、运输车辆加盖篷布，并派专人维护路面整洁，以最大限度的降低运输车辆对环境空气的扬尘污染。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护措施。首采区东侧和北侧修筑截水沟，截水沟下游设置消力池2座，首采区服务期满后根据矿区规划决定治理方案，对边坡进行稳定处理，防治滑坡；对采坑底部平整后进行复垦，植被盖度最终达到35%。对排土场的西南侧沟道最低处设置挡渣墙，边坡及平台进行覆土、平整、修建挡水围梗、施有机肥，对其进行沙障固沙后撒播柠条、锦鸡儿，最终恢复面积1hm2。项目工业场地绿化面积约3930m2。
3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的大气污染防治措施。筛分破碎设备均设置在全封闭车间内，在设备上方安装集气罩，废气经收集后送袋式除尘器处理，处理后的废气经一根15m高的排气筒排放，颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值要求；其他无组织排放颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放标准限值。项目在进行废土排弃时先从底层开始堆砌，随后由下向上逐层堆砌，定期进行碾压，达到设计标高后压实覆土并进行植被恢复；定时对排土场作业区和产品堆场进行洒水降尘，四周设防风抑尘网。

4.应采取妥善控制噪声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。采矿废土石、废料仓收集的加工废料均堆存于排土场；除尘器除下的尘作为产品外售；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理；废机油、废蓄电池暂存在危废暂存库后，交由有资质单位处置。本项目新建一座危废暂存库，占地面积20m2，建设施工与设计严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定进行。
6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、本工程污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                               2021年5月6日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保技术咨询有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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