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鄂尔多斯市生态环境局关于伊金霍洛旗

弘力矿山设备有限责任公司年产2500吨

乳化油、浓缩液、防冻液项目

环境影响报告表的批复
伊金霍洛旗弘力矿山设备有限责任公司：
你公司报送的由内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制的《伊金霍洛旗弘力矿山设备有限责任公司年产2500吨乳化油、浓缩液、防冻液项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经局审查会审议通过，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇布都阿麻村。项目总占地面积2200㎡，年生产1000吨乳化油、1000吨浓缩液和500吨防冻液。主要建设内容包括生产车间、原料库、成品库及办公生活辅助区。项目总投资1200万元，其中环保投资27.2万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；必须加强车辆运输的密闭管理，防止土石砂料的撒漏；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。项目设1套活性炭吸附装置，非甲烷总烃处理后经15米高排气筒排放，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。厂界无组织非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应排放监控浓度限值；厂界臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准限值。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。项目运营期生活污水、制纯水设备排水排入市政污水管网，雨水收集后回用于厂区泼洒抑尘。以上各污（废）水均不得外排。
4.采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准要求。

5.根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。一般固废暂存库和危险废物临时暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)（及其修改单）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。一般固体废物要立足综合利用，危险废物应交由有资质的单位处置。各类固废均不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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