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鄂尔多斯市生态环境局

关于中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司完善煤基新型燃料储运设施项目

环境影响报告表的批复

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司：

你公司报送的由河北正云环保科技有限公司编制的《中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司完善煤基新型燃料储运设施项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司院内，本项目建设内容包括新建6台煤基新型燃料油内浮顶储罐，用于燃料油的暂存和调和，罐区总容量6000m3，并同时配套建设1台埋地污油罐；新增1套聚结过滤器（包含预过滤器），新建1座泵棚，泵棚内设3台煤基新型燃料油调和及汽车装车泵、1套加药设施、1台污油泵。汽车装卸车区新建1套煤基新型燃料油密闭下装式汽车装车鹤管并配套新增1套聚结过滤器（包含预过滤器）；同时对现有1台航煤下装鹤管改造，增加气相鹤管。新建1座油品库房，用于桶装煤基喷气燃料油的储存，库房最大储存量78桶。自131单元至143单元罐区新建1根DN100煤基喷气燃料油管线，长度约为450m；自139单元西侧管廊至143单元罐区新建1座宽4m高5m长约120m的系统管廊。项目总投资3963.6万元，其中环保投资200万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1. 加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2. 认真落实各项大气污染防治措施。根据各类工艺废气污染物的性质分别采取有效的处理设施，处理设施的处理能力、效率应满足需要，确保各种大气污染物排放符合国家和地方有关标准要求。装车废气经管道收集后送入油气回收装置进行处理，油气回收装置采用冷凝+吸附组合工艺。挥发性有机物排放执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的相关控制要求。

3. 严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的原则建设给排水系统。切实落实地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。
4. 应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5. 妥善处置各类固体废物。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及其修改单）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
6. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，河北正云环保科技有限公司。
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