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鄂尔多斯市生态环境局

关于新矿内蒙古能源有限责任公司上海庙

中心洗煤厂煤泥深加工项目

环境影响报告表的批复
新矿内蒙古能源有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市环保投资有限公司编制的《新矿内蒙古能源有限责任公司上海庙中心洗煤厂煤泥深加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙，新矿内蒙古能源有限责任公司上海庙中心洗煤厂厂区内。建设内容包括新建二期浓缩车间；将现有二期浓缩车间用作一期浓缩车间；现有一期浓缩车间用作中灰煤泥浓缩车间；新建中灰煤泥压滤车间；新建二期一次浮浮选车间；对二期浮选车间进行改造；改造中煤仓、精煤仓和精煤压滤系统。技改后项目洗选规模不变。项目总投资6714.39万元，其中为环保投资70万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.做好厂区分区防渗，确保不会对区域土壤和地下水产生影响。生产废水全部回用，不得外排。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。矸石外售综合利用，综合利用不畅时，须严格按照《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）要求进行处置；浮选药剂桶由厂家回收；废机油暂存于危废暂存库，最终交由资质单位进行处置。
5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局和上海庙经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局和上海庙经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

2021年6月9日
 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，上海庙经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市环保投资有限公司。
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