
鄂环审字〔2021〕514号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市东胜区北郊建筑垃圾消纳场项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司：

你公司报送的由内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市东胜区北郊建筑垃圾消纳场项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇常青树村张家圪楞社振兴煤矿，利用振兴露天煤矿采区内排土场和采空区尾坑，设置建筑垃圾综合破碎处理中心及建筑垃圾消纳场，采取再利用和填埋两种方式处置建筑垃圾。综合破碎处理系统生产规模为30万t/年，建设混凝土、碎砖瓦资源化加工再利用生产线，对建筑垃圾进行破碎分选，生产再生骨料；消纳场总设计库容800万m3，总填埋量1024万t（128万t/a），服务年限为8年，另外配套建设截洪坝、雨水导排等工程。项目总投资3000万元，全部为环保投资。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1. 加强施工期环境管理，严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏，合理取土；各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车、苫布等防尘设备，有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌和等过程中的扬尘污染；施工期产生的废水和固体废物应集中收集统一处置。

2. 认真落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施。综合破碎处理中心原料堆场及成品区采取厂房封闭、设置喷雾等降尘措施；破碎工序位于封闭车间内，在料斗上方、进料口设置喷淋装置；破碎和筛分工序进出料口设置集气罩及布袋除尘器。通过采取以上措施，确保粉尘有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。消纳场填埋区分单元作业、及时碾压喷洒抑尘，作业区域周边设置移动式防风抑尘网，填埋作业过程设置雾炮车抑尘。车辆运输过程中严格限制超载，加盖苫布；对场外道路及场内道路路面进行硬化，并及时清扫、洒水降尘；填埋作业区及时覆土碾压、洒水抑尘；通过采取有效的粉尘污染防治措施，确保粉尘厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放限值要求。
3. 强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经收集后定期送至振兴煤矿生活污水处理系统处理。消纳场严格按照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019）中相应要求建设防渗系统，设置淋溶液收集导排系统和淋溶液处理系统，处理后的淋溶液回用于消纳场洒水。按照相关要求布设监测井，做好地下水环境保护措施及跟踪监测工作，严防对地下水造成污染。在填埋区设置截排水沟、排水盲沟及调节池，以防暴雨、洪水等情况发生时及时拦截、顺利导排。

4. 落实噪声污染防治措施。采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
5. 妥善处置固体废弃物。粉尘收集后掺入产品细骨料外售；淋溶液调节池污泥送消纳场填埋处理；生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理；废机油、废润滑油暂存于危废暂存库，交由资质单位进行处理。危废临时暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。禁止生活垃圾、危险废物、医疗废物混入建筑垃圾进入本消纳场。

6. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蓝拓环境科技有限公司。
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