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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古达拉特新型能源重化工基地污水处理工程危废间建设项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市国中水务有限公司 ：

 你公司报送的由内蒙古优悦技术服务有限公司编制的《内蒙古达拉特新型能源重化工基地污水处理工程危废间建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古达拉特旗三垧梁工业园区北侧内蒙古达拉特新型能源重化工基地污水处理工程厂区内。主要建设内容包括危废暂存库1座（占地面积20m2）、导流沟、事故池和防渗漏工程等其他公辅工程及环保工程，最大暂存量废油桶1个/年、废矿物油0.05吨/年和监测废液0.246吨/年。项目总投资1.65万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

 二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1. 加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2. 认真落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施。厂界无组织非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放浓度限值。
3. 危险废物暂存库须按相关要求做好防腐防渗措施，并建立完善的地下水监测制度，确保不会对地下水和土壤造成影响。

4. 应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5. 运营期产生的危险废物，暂存于本项目危险废物暂存库内，最终交由有资质的单位处置。危险废物暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。非正常情况下泄漏的废液及冲洗水通过导流沟进入事故池中，收集后交由有资质单位处置。

6. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和达拉特经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和达拉特经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                           鄂尔多斯市生态环境局

                             2021年6月10日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，达拉特经济开发区环境保护局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古优悦技术服务有限公司。
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