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关于内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿通风系统改造建设项目
环境影响报告表的批复

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司：

    你公司报送的由内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制的《内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿通风系统改造建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《内蒙古自治区煤炭工业局关于内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿通风系统改造专项设计的批复》（内煤局字〔2017〕233号）收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇，酸刺沟煤矿矿区范围内。本次矿井通风系统改造主要包括2号风井场地地面相关设施、2号风井场地进风立井、2号风井场地回风立井及辅助公用设施等。项目总投资8539.82万元，其中环保投资为258万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.应加强施工期环境管理，土石方开挖过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；运输车辆应加盖苫布。

2.施工结束后须尽快对临时占地和周边区域进行生态植被恢复，防止水土流失。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至煤矿工业场地污水处理厂处理。
3.妥善处置固体废弃物。掘进过程中产生的煤矸石拉运至煤矿洗煤厂进一步洗选，最终与煤矿产生的煤矸石一同处置。建设单位须严格按照《煤矸石综合利用管理办法》(2014年修订版)要求处置矸石。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。危险废物暂存于本项目危废库内，最终交由有资质的单位处置。危废临时暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

三、项目应在办理完合法用地手续后方可开工建设。本工程污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蓝拓环境科技有限公司。
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