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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司马泰壕煤矿矿井水深度处理及综合利用工程建设项目环境影响报告表的批复
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司：

你公司报送的由内蒙古金衍环保技术咨询有限责任公司编制的《内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司马泰壕煤矿矿井水深度处理及综合利用工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市札萨克镇哈日木呼尔村。马泰壕煤矿现配套建设有一座矿井水净化处理站，建设单位拟新建一套1000m3/h矿井水深度处理系统，净化处理采用混凝沉淀过滤工艺、膜浓缩采用“分步协同预处理+多级耦合膜浓缩”工艺、分盐处理采用“纳滤分盐与冷冻结晶协同处理”工艺、蒸发结晶采用“MVR 浓缩+结晶”工艺。现有系统保留备用，现有一级超滤和反渗透系统与本项目一级超滤和反渗透系统共用进行超滤反渗透。处理后的出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类22种标准限值，且满足（GB3838-2002）中5项含盐离子的规定值后一部分做煤矿生产用水回用，剩余水量委托鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司处理。现有蒸发塘腾空后作为应急事故池。本工程总投资25067.44万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；施工现场四周设围栏。堆放的砂石等建筑材料进行遮盖；严禁在施工场地焚烧废弃物以及其它能产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质；加强车辆运输的密闭管理，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水抑尘。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施。干燥工序设置除尘器，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求。储罐酸雾厂界排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度限制要求。厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。本项目处理过程产生的生产废水全部返回系统，不得外排。矿井水处理后部分回用于本项目，剩余部分委托鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司处理。矿井水处理站出水口安装在线监测设备并与环保部门联网，确保出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。跟踪监测矿井水水量、水质变化情况，根据不同开采阶段和工作需要，适时优化矿井水处理工艺和综合利用方案。制定地下水保护和应急方案，保障居民用水。建立地下水动态监测系统，严格落实地下水水质、水位跟踪监测计划。落实矿井水处理站区域防渗措施。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。对蒸发结晶的杂盐进行属性鉴别，依法合规处置。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及其修改单）的要求，分类做好危险废物和一般固体废物的存贮与安全处置。一般固废立足综合利用，危险废物应交由有资质单位处置。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目应依法取得用地许可后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

2021年7月7日
 抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金衍环保技术咨询有限责任公司。
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