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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古永得利能源有限公司煤炭洗选

项目环境影响报告表的批复

内蒙古永得利能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保技术咨询有限公司编制的《内蒙古永得利能源有限公司煤炭洗选项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇准格尔旗准联煤炭有限责任公司露天煤矿工业场地。主要建设内容一期工程为新建11040m2原煤储棚，原煤储棚内建设一条筛分、破碎生产线等套辅助设施及环保工程；二期工程为1条120万t/a洗煤生产线， 1座5760m2分区存放精煤、中煤、矸石和煤泥的产品棚等其它配套辅助设施及环保工程。项目总投资1500万元，其中环保投资428.5万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原煤装卸、筛分和破碎设备置于全封闭原煤储棚内，原煤装卸产尘点处设置喷淋洒水抑尘装置；筛分破碎设备置于全封闭原煤棚内，产尘点处由布袋除尘器除尘后经排气筒排放。通过采取以上措施，确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。加强运营期管理，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。煤泥水闭路循环，不得外排；生活污水集中收集后依托准联煤矿统一处理。厂区按规范采取防渗措施，避免废水下渗对区域地下水产生影响。厂区内地面须硬化，四周设置导流渠对雨水进行收集，最终进入沉淀池沉淀后回用，避免雨水冲刷对周边环境造成影响。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
5.按照《报告表》提出的要求，做好固体废弃物分类处置工作。洗选矸石处置须符合《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）要求。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及其修改单）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求处置一般固废和危险废物，不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                  2021年6月15日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保技术咨询有限公司。
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