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鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司

高家梁煤矿选煤厂提质增效技术改造项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿选煤厂提质增效技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经局审查会审议通过，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇全和常村四社高家梁煤矿现有工业场地内。选煤厂改扩建后原煤洗选能力增至7.50Mt/a，新建一条1.50Mt/a的洗煤生产线，采用重介浅槽分选工艺。主要建设内容包括主厂房、浓缩车间、循环水池、沉淀池及机修车间等相应配套辅助设施，对原有主厂房、压滤车间及大块煤处理车间等进行改造，新增2套高压隔膜压滤机，原煤储存及运输系统依托原有。项目总投资12618.01万元，其中环保投资1612.35万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1. 加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫，脚手架一律采用密目网维护；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原煤缓冲仓、块煤仓、末精煤仓、矸石仓均全封闭；筛分、破碎系统置于全封闭主厂房内，产生的粉尘采用集尘罩+布袋除尘器处理后粉尘排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）限值要求。按要求设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。加强运营期管理，运输道路定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。项目供暖依托煤矿工业广场供热网。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。煤泥水闭路循环不外排；地面冲洗废水收集沉淀后全部回用；生活废水依托现有生活污水处理系统处理，回用于洗煤工序。厂区内地面须硬化，设置导流渠对初期雨水进行收集，最终进入沉淀池内处理。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。洗选矸石暂存至矸石仓，部分矸石作为煤矿现有搅拌站骨料综合利用，部分回填矿区塌陷区治理，其他送伊金霍洛旗兰家塔富源煤炭有限责任公司采坑回填；煤泥掺入末煤外售，沉淀池底泥、初期雨水池底泥掺入煤泥外售。废矿物油在工业场地现有危废暂存间暂存，委托有资质公司处置。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。以上固废均不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                        2021年6月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2021年6月19日印发
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