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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古

海峡能源集团有限公司40万吨/年

中温煤焦油精加工技术改造项目

环境影响报告书的批复

内蒙古海峡能源集团有限公司：

你公司报送的由内蒙古绿硕环保咨询有限公司编制的《内蒙古海峡能源集团有限公司40万吨/年中温煤焦油精加工技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区图克工业项目区内蒙古海峡能源集团有限公司现有工程厂区内。2014年3月，原鄂尔多斯市环境保护局批复了内蒙古海峡能源有限责任公司40×104t/a（一期20×104t/a）中温煤焦油精加工项目环境影响报告（鄂环评字[2014]47号），项目已投产并完成验收。本项目建设规模为年综合利用煤直接液化沥青20×104吨，共设2条生产线，每条生产线规模为10×104t/a，年产改质沥青14.5×104吨，燃料油5×104吨，煤焦粉3.5×104吨。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程及环保工程等。扩建项目总投资4250万元，其中环保投资1301万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。合理安排工期；施工场地定期洒水；散装物料装卸应尽可能降低落差、轻装慢卸，车辆上应覆盖篷布；散装易起尘物料采用蓬布覆盖；运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶；施工场地内运输通道及时清扫、洒水；尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。工艺（包括各类中转罐）挥发气采用二级水洗喷淋塔+陶瓷鲍尔填料塔+活性炭吸附”工艺，废气排放均须执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中特别排放限值；管式加热炉及导热油炉废气采用低氮燃烧技术处理后均由15米高排气筒排放，废气排放均须执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中特别排放限值；各类产品储罐废气经处理后，非甲烷总烃、酚排放浓度须《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中特别排放限值要求；煤气发生炉粉尘采用布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，颗粒物排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准；污水处理站各池体均加盖封闭，产生的废气经引风机引至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，非甲烷总烃和酚类须执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。厂界颗粒物和非甲烷总烃排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值要求。
3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水排入新建处理规模为5m3/d的地埋式一体化污水处理设施处理后须达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)中绿化及道路清扫用水水质标准后用于原料煤棚及灰渣棚洒水抑尘；煤气发生炉间冷器及水封产生的含酚废水，经泵加压雾化后送至煤气发生炉底部作为气化剂；生产废水经管网收集至厂区自建的污水处理站进行处理后全部用于项目循环冷却水补水，项目污水处理站采用“调节+混凝沉淀+溶气气浮+水解+ A/O+沉淀+过滤”工艺，出水须执行《城市污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准和《城市污水再生利用  工业用水水质》（GBT19923-2005）中“循环冷却水系统补充水”的水质要求。按照《报告书》、《技术评估报告》和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，定期对地下水进行跟踪监测，以免造成地下水污染。本项目在前期阶段已建立起4个地下水动态监测网络，不再新增地下水环境跟踪监测井。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求对一般固废进行处置；危险废物依托厂区现有危废暂存间分区暂存后，交由有资质的单位处置。

6.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的土壤污染防治措施。加强对厂区机械设备的日常管理以防止和降低可能污染物跑、冒、滴、漏，设置土壤跟踪监测点，定期对土壤进行跟踪监测，以免造成土壤污染。
7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局和苏里格经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局和苏里格经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                           鄂尔多斯市生态环境局

      2021年6月28日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局和苏里格经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古绿硕环保咨询有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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