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鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

剥离液循环利用及库房建设项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古新创环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司剥离液循环利用及库房建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯装备制造基地鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司现有厂区内。2012年8月28日，原内蒙古自治区环保厅批复了《鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司第5.5代AM-OLED 有机发光显示器件生产线项目环境影响报告书》（内环审［2012］189号），该工程已建成并完成竣工环境保护验收。本次技改工程主要对现有项目产生的废剥离液进行处理，建设1条剥离液回收系统，主要包含脱水塔、精制塔及管道传输系统，年处理废剥离液5964 t；新增2台2t/h燃气锅炉（一备一用），作为脱水、精制工序热源；建设1座占地面积900m2的化学品库，用于存放现有项目生产所需光刻胶、BOE刻蚀、氢氟酸、管道清洗剂、氢氧化钠、显影液等化学品；建设占地面积400m2的1座危废库，用于存放废刻蚀液、沾染化学品废抹布手套、废化学品等。项目总投资6000万元，其中环保投资400万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1. 加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，加强管理，场地及时采取洒水抑尘等措施。施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。废剥离液回收生产线产生的可溶性有机废气，选用二级水喷淋吸收后由15m高排气筒排放，处理后有机废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。项目危废库、化学品库物品均存储于密闭容器内。燃气锅炉烟气由1根25m高排气筒排放，须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉的标准限值。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。废剥离液回收生产线废水依托厂区现有有机废水处理站处理达标后排入园区污水处理厂。新增燃气锅炉纯水制备排污量依托现有废气洗涤回用水池回用，不外排。废剥离液回收车间、化学品库、危废库为重点防渗区。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。废剥离液回收生产线产生的残渣和废液过滤后产生的少量锈渣属危险废物，暂存于危废库，定期委托乌兰察布市蒙中固体废弃物处置有限公司处理。危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求设计。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                        2021年7月9日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古新创环境科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2021年7月9日印发
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