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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古百顺通机械设备制造有限公司

年产5000辆电源半挂车项目

环境影响报告书的批复

内蒙古百顺通机械设备制造有限公司：

你公司报送的由内蒙古中政国环工程顾问有限公司编制的《内蒙古百顺通机械设备制造有限公司年产5000辆电源半挂车项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇棋盘井工业园区内。本项目建成后年产5000辆电源半挂车，共建设1条生产线，包括剪切、折弯、机加工、焊接、喷砂、喷漆等工序。本项目总投资15000万元，其中环保投资271万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工现场四周设置围挡；合理安排工期，避开大风季节施工；开挖的土石方及时清运，未及时清运的废土露天堆存时要苫盖，应做好粉状物料的覆盖工作，涉外渣土车辆要采用封闭车辆或加盖苫布；施工场地定期洒水；施工场地和车辆过往的道路采取洒水措施；施工生活污水依托现有工程处理；施工期产生的固体废弃物集中收集后妥善处置。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。切割废气、喷砂粉尘、喷漆、烘干废气等工艺过程产生的废气经处理后排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准；锅炉废气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放浓度限值要求。厂界无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。雨水经厂内雨水管网排入市政雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区生活污水管网，然后进入园区生活污水处理厂；设备清洗和锅炉系统排污水经园区工业污水管网收集至园区工业污水处理厂进行深度处理。按照《报告书》及《评估报告》要求做好防渗等措施，确保不会对区域地下水造成污染。针对本工程可能发生的土壤污染途径，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则采取土壤污染防治措施。按规范设置地下水和土壤跟踪监测点。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年7月17日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂托克经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中政国环工程顾问有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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