
鄂环审字〔2021〕548号

鄂尔多斯市生态环境局

关于东胜气田锦58井区2021年滚动开发项目环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气二厂：

你公司报送的由内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制的《东胜气田锦58井区2021年滚动开发项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市杭锦旗、鄂托克旗境内，本次以盒1、盒3为主要目的层，部署钻井23口（其中水平井13口，直井10口），新建产能1.63亿立方米/年；不新建集气站，利用已有集气站；新建采气管线20.1公里，新建集中处理站进站道路4.8公里；分输站改造、技改、5口探转采气井接入及职工健康加油站等；配套消防、自控、通信、暖通等系统建设。项目总投资50928万元，其中环保投资1501.7万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实各项生态保护和恢复措施。严格控制井场作业范围，尽量减少临时占地和永久占地，临近井场施工时尽可能利用同一施工营地；表土单独剥离，分层堆放、分层回填，并进行挡护，施工结束后须尽快进行植被恢复；道路干线和井区道路施工作业带两侧宽度控制在2m范围内，采气管线施工作业面宽度控制在8m范围内。运营期加强井场植被绿化和抚育工作，并定期采取补种措施；加强对管线回填区的绿化和管理抚育工作，加快对道路两侧的绿化，布设道路防护林，提高植被覆盖率。

2.认真落实施工期各项污染防治措施。选用符合标准的柴油；道路及管道施工过程中采取洒水等措施。钻井废水循环利用，最终不能利用的交由有资质单位进行处理；各施工井场、道路及管道施工场地设置移动式环保厕所，钻井施工人员生活污水定期清掏；管道试压废水经沉淀处理后，用于周边植被浇灌。合理安排施工时间，尽量避免夜间的施工操作；加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源强；施工采用人工和机械相结合的方式，减少机械噪声；修建的施工便道应远离居民点等。

3.认真落实水污染防治措施。新增的气田采出水依托集中处理站处理后回注地层。按照《报告书》及《评估报告》要求做好防渗措施，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。开展地下水环境及土壤环境的例行监测。按照鄂尔多斯市生态环境局关于《关于印发<鄂尔多斯市天然气开采新建钻井井场土壤环境监测工作知道意见（试行）>意见的通知》（鄂环发〔2020〕40号）要求，在钻探前、钻探后开展土壤环境监测。

4.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局、鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局、鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年7月28日

  抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局、鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蓝拓环境科技有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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