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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市东胜区洁通排水产业有限责任公司东胜区富兴工业园区污水处理站

建设工程环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市东胜区洁通排水产业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古嘉泰昇环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市东胜区洁通排水产业有限责任公司东胜区富兴工业园区污水处理站建设工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市东胜区富兴工业园区。主要接收园区内鄂尔多斯市宏冠羊绒制品有限责任公司和东胜华龙绒毛针织厂等印染企业排放的生产废水，污水处理能力为100m3/d，处理工艺采用“预处理+一体化处理设备（A/O工艺）”；污水处理站出水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准后，经市政污水管网排入城区污水处理厂。本项目主要建设内容包括集水池、设备间、锥头调节池、锥头浓缩池和一体化污水处理设备。本报告仅针对污水处理站以及厂内各污水处理单元连接管道进行评价，厂区外的污水管网后期由市政统一规划建设，不属于本项目建设内容及评价范围。项目总投资459.13万元，全部为环保投资。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工现场四周设置围挡；合理安排工期，避开大风季节施工；开挖的土石方及时清运，未及时清运的废土露天堆存时要苫盖，应做好粉状物料的覆盖工作，涉外渣土车辆要采用封闭车辆或加盖苫布；施工场地定期洒水；施工场地和车辆过往的道路采取洒水措施；施工生活污水依托现有工程处理；施工期产生的固体废弃物集中收集后妥善处置。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。集水池、气浮间、调节池、污水处理设备采用集气管道进行收集，收集后的臭气引至一套 “光催化氧化+活性炭吸附”处理，废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值。加强绿化、采取喷洒除臭剂等措施减少无组织排放，确保厂界无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准限值要求。

3.强化废水处理与回用。污水处理站的出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求后经市政污水管网排入城区污水处理厂进行深度处理。按照《报告书》及《评估报告》要求做好防渗等措施，确保不会对区域地下水造成污染。针对本工程可能发生的土壤污染途径，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则采取土壤污染防治措施。按规范设置地下水和土壤跟踪监测点。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年8月11日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古嘉泰昇环保科技有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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