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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古亿利化学工业有限公司氯化氢合成余热利用项目环境影响报告书的批复

内蒙古亿利化学工业有限公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保技术咨询有限公司编制的《内蒙古亿利化学工业有限公司氯化氢合成余热利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇，内蒙古亿利化学工业有限公司现有厂区内，新增两台副产蒸汽的氯化氢合成炉，单台炉日产150吨氯化氢气体，副产0.5MPaG的低压蒸汽。技改后，PVC装置生产工艺流程、产品、产能均不变，为确保整体项目产能不增加，将原来12台水套式石墨氯化氢合成炉降负荷运行，降低到原运行负荷的67%左右。本项目总投资2000万元，环保投资110万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工现场四周设置围挡；合理安排工期，避开大风季节施工；开挖的土石方及时清运，未及时清运的废土露天堆存时要苫盖，应做好粉状物料的覆盖工作，涉外渣土车辆要采用封闭车辆或加盖苫布；施工场地定期洒水；施工场地和车辆过往的道路采取洒水措施；施工生活污水依托现有工程处理；施工期产生的固体废弃物集中收集后妥善处置。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。氯化氢排放执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016）中表4特别排放限值。厂界无组织排放须满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016）中表5企业边界大气污染物浓度限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。余热锅炉排污水排入现有工程污水处理站处理；新增含盐废水排入厂区污水处理站处理后回用生产。按照《报告书》及《评估报告》要求做好防渗等措施，确保不会对区域地下水造成污染。针对本工程可能发生的土壤污染途径，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则采取土壤污染防治措施。按规范设置地下水和土壤跟踪监测点。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年8月13日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保技术咨询有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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