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鄂尔多斯市生态环境局关于达拉特旗

海高农牧业开发有限公司3万头奶牛

高标准示范牧场建设项目

环境影响报告书的批复

达拉特旗海高农牧业开发有限公司：

你公司报送的由陕西徳让环境科技有限公司编制的《达拉特旗海高农牧业开发有限公司3万头奶牛高标准示范牧场建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇新民堡村新胜社。项目年存栏奶牛3万头，年产牛奶21.2万吨。主要建设内容包括牛舍、青贮窑、干草棚、精料库、搅拌站、设备间、挤奶厅、产房、消毒更衣室、配电室、水泵房、锅炉房、粪污处理区、办公生活区等。项目总投资180000万元，其中环保投资5000万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效防尘措施；施工场地定期洒水；进出厂区的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗；加强施工机械和车辆的管理，实行定期检查维护制度；所有燃油机械和车辆尾气排放应满足标准要求等。施工期产生的废水和固废须统一收集处置。
2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。饲料加工废气产生的颗粒物由布袋除尘器处理后，经15米高排气筒排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；堆粪大棚产生的NH3、H2S、臭气浓度由生物除臭塔处理后，经15米高排气筒排放，须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求；天然气锅炉产生的颗粒物、SO2、NOX经8米高排气筒排放后，须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求。

饲料加工采取密闭车间，无组织颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。采用干清粪工艺，粪便日产日清，定期对牛舍等场所喷洒消毒液、除味剂，加强厂区绿化等，无组织臭气浓度须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）限值要求，NH3、H2S须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。

3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。养殖废水经固液分离后与其余废水进入厌氧存储塘进行厌氧发酵，最终用于周边农田施肥。

按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求采取分区防渗措施。项目共设置6眼地下水跟踪监控井，逢每年监测6次；共设置2个土壤环境跟踪监测点，每5年监测一次。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。粪便、固液分离粪渣堆肥发酵后用于农田施肥，厌氧塘污泥用于农田施肥；饲料加工过程的除尘灰用于奶牛喂养；病死牛、胎盘等分娩物、医疗废物及生活垃圾属危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门处理。项目设置1座20平方米的危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB1597-2001）及2013年修改单要求进行建设。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                           鄂尔多斯市生态环境局

      2021年8月4日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，陕西徳让环境科技有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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