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鄂尔多斯市生态环境局关于

上海庙经济开发区建筑垃圾消纳场建设

工程环境影响报告表的批复

鄂尔多斯上海庙经济开发区管理委员会： 

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《上海庙经济开发区建筑垃圾消纳场建设工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济技术开发区。新建一座建筑垃圾消纳场，总占地面积84426.67m2。其中建筑垃圾预处理区占地面积2125m2（破碎区面积约为875m2，振动筛分区面积约为625m2，资源化利用区面积约为625m2），主要对建筑垃圾进行破碎、筛分和综合利用；建筑垃圾堆填区是沟谷型，占地面积48558.55m2，主要堆填工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾，设计库容42.0万m3，总服务年限9年；建筑垃圾卫生填埋区占地面积11070.31m2，采取1.5mm厚HDPE土工膜防渗，主要填埋装修垃圾，设计库容3.7万m3，使用年限15年。本工程建筑物有综合办公用房（包括办公室、车库、卫生间），构筑物有大门1套、钢结构罩棚1个。项目总投资2168.24万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1. 加强施工期环境管理。严格控制施工作业范围，起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工；对场地运输通道和临时施工场地及时洒水抑尘；限制运输车辆的行驶速度，施工车辆必须行驶在规定道路范围内；禁止运输车辆超载，不得使用劣质燃料等。施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。建筑垃圾在运输过程中采取苫盖措施，在库区四周设置防风抑尘网；建筑垃圾在卸车、摊平及堆存均采取洒水抑尘措施；破碎、筛分车间内设有喷淋装置；卸料过程中采取喷淋降尘措施。筛分车间产生的粉尘经集气罩收集再经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。
3.强化废水处理与回用。生活污水经化粪池处理后拉运至上海庙镇污水处理厂处理；填埋区渗沥液经调节池处理后回用于装修垃圾填埋区区降尘；洗车废水经沉淀后循环使用于洗车。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.妥善处置各类固体废物。生活垃圾收集后按照环卫部门要求处置；布袋除尘器收集的粉尘送至本填埋场填埋。

6.严格落实《报告表》中提出的生态恢复措施。加强施工期管护，尽量减少施工影响面积，工程建设中尽量做到挖填平衡，挖方及时回填，不能回填的，堆放在指定场所并做好临时拦挡措施；禁止在工程征地范围外、植被良好的地区进行土石方活动。表土单独存放，工程结束后，对临时施工占地进行绿化、植被恢复。项目建成后对厂内进行合理绿化、栽种植株等，并对填埋场周边设置导排水系统。服务期结束后，对建筑垃圾预处理区、堆填区和填埋区进行生态恢复。
7.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局和上海庙经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局和上海庙经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                        2021年8月14日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局和上海庙经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古尚清环保科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2021年8月14日印发
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