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鄂尔多斯市生态环境局

关于中科合成油内蒙古技术研究院有限公司

γ-丁内酯搬迁项目环境影响报告书的批复

中科合成油内蒙古技术研究院有限公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《中科合成油内蒙古技术研究院有限公司γ-丁内酯搬迁项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区中科合成油内蒙古有限公司厂区内。本项目采用中科合成油技术有限公司自主研发的顺酐加氢生产γ-丁内酯技术，建设1万吨/年γ-丁内酯。本项目总投资6682万元，其中环保投资130万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工现场四周设置围挡；开挖、钻孔等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度；加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆；选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放等；生活污水送大路园区生活污水处理厂处理；施工废水经沉淀后回用于施工场地；施工期产生的固体废物集中收集后妥善处置。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。非甲烷总烃有组织排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值的要求。非甲烷总烃无组织排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。前馏分塔底废水及膜分离废水、循环水系统排污水、地面冲洗水送内蒙古伊泰煤制油有限责任公司年产48万吨（一期16万吨/年）煤制油项目污水处理站；生活污水送园区污水处理厂。按照《报告书》及《评估报告》要求做好防渗等措施，确保不会对区域地下水造成污染。针对本工程可能发生的土壤污染途径，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则采取土壤污染防治措施。按规范设置地下水和土壤跟踪监测点。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和大路煤化工基地环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和大路煤化工基地环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年8月20日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，大路煤化工基地环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古尚清环保科技有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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