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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市瀚博科技有限公司年产5500吨氯乙烯聚合助剂安全提升项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市瀚博科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《鄂尔多斯市瀚博科技有限公司年产5500吨氯乙烯聚合助剂安全提升项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区，鄂尔多斯市瀚博科技有限公司5500t/a聚氯乙烯助剂生产项目厂区内。项目利用鄂尔多斯市瀚博科技有限公司场内现有空地，新建丙类库房1座、1#罐区（含乙醇储罐1座、甲醇储罐1座、过氧化氢异丙苯储罐1座）、2#罐区（含新癸酰氯储罐1座、氯甲酸-2-乙基已酯储罐1座）、管线5条、将现有2间机修库改造为危废暂存间，并配套建设相关公用工程及环保工程。本项目总投资575万元，其中环保投资200万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工现场四周设置围挡；开挖、钻孔等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度；加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆；选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放等；妥善处置施工期产生的废水和固体废物。

2.采取有效的废气污染防治措施，确保非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。洗罐作业外包第三方单位进行，洗罐废水由第三方单位自行处理。按照相关规定做好防渗措施，确保不会对区域地下水造成污染。针对本工程可能发生的土壤污染途径，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则采取土壤污染防治措施。按规范设置地下水和土壤跟踪监测点。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年8月20日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂托克经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司。
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