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鄂尔多斯市生态环境局

关于长庆油田分公司第五采气厂苏东39-61储气库工程环境影响报告书的批复

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂：

你公司报送的由河北奇正环境科技有限公司编制的《长庆油田分公司第五采气厂苏东39-61储气库工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市乌审旗境内乌兰陶勒盖镇，苏里格气田东区中南部，建设内容包括集注站1座（利用现有注采试验站改扩建）；新建注采井场SD-ZC1（C11H3）1座，包括14口新钻注采井（3口注采水平井和11口注采直井/定向井）；老井场（苏东39-59A、苏东38-60A和苏东39-61）改造；新建1座生产保障点；新建5条注采井场至苏东39-61储气库集注站注采气管道，总长度为15.057km；新建1条集注站至苏里格第二处理厂的双向输气管道，长度为16.108km；新建1条集注站至苏里格第二处理厂的采出水管道，长度为16.108km；同时配套自控、供电、通信光缆、道路等内容。苏东39-61储气库设计库容量22.3×108m3，有效库容19.6×108m3，设计工作气量10.8×108m3，垫气量11.5×108m3，运行压力区间13.6~32MPa。本项目总投资56430.25万元，其中环保投资650万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。合理安排工期，避开大风季节施工；开挖的土石方及时清运，未及时清运的废土露天堆存时要苫盖，应做好粉状物料的覆盖工作，涉外渣土车辆要采用封闭车辆或加盖苫布；施工场地定期洒水；施工场地和车辆过往的道路采取洒水措施；采用节能环保型柴油动力设备；管线尽可能缩小施工范围，以避免施工活动对土地和地表植被的扰动；尽量减少施工作业带宽度和管沟开挖宽度，避免因施工开挖加剧土地沙漠化和水土流失；合理规划施工进度，及时开挖，及时回填，防止弃土风化失水而起沙起尘；施工结束后及时进行植被恢复。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。集注站加热炉、生产保障点热水锅炉燃烧烟气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉限值；三甘醇脱水装置燃烧烟气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。厂界非甲烷总烃排放执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)企业边界控制标准限值，厂界H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级中新扩改建标准要求。
3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。钻井废水采用采取“混合收集+破胶脱稳+板框压滤”或“四级振动筛分+高速离心分离”等泥浆不落地工艺处理，部分回用于钻井工程，剩余部分送有资质油气田废弃物处置厂处理。酸化返排液和放空废液经送有资质油气田废弃物处置厂处理。采出水经密闭管道送苏里格第二天然气处理厂进行处理。场地冲洗废水、化验室废水经污水罐暂存后与空氮站废水、供热系统排水、集注站生活污水经集注站设一体化生活污水处理设施达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中表1标准后用于绿化，无法利用的在满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后送当地生活污水处理厂进行处理。生产保障点生活污水经地上式一体化生活污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1标准后用于绿化，无法利用的在满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后送当地生活污水处理厂进行处理。按照《报告书》及《评估报告》要求做好防渗等措施，确保不会对区域地下水造成污染。针对本工程可能发生的土壤污染途径，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则采取土壤污染防治措施。按规范设置地下水和土壤跟踪监测点。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。施工期产生的钻井泥浆和岩屑分段鉴定属性，根据鉴定结果合理处置。废机油定期交由有资质单位处置。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年8月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，河北奇正环境科技有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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