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关于国电建投内蒙古能源有限公司察哈素

煤矿工业废弃物井下绿色处置项目

环境影响报告表的批复

国电建投内蒙古能源有限公司：

你公司报送的由山东省煤田地质规划勘察研究院编制的《国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿工业废弃物井下绿色处置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇察哈素矿井范围内。本项目主要由矸石充填系统和浆料充填系统两部分组成，其中矸石充填系统由1座矸石加工破碎车间、1座矸石投放站和1座矸石投料井组成；浆料充填系统包括膏体制备投料车间和膏体输送管道。建成后年充填矸石46万吨。本项目充填以301和302工作面为主，301和302工作面完成充填后，继续填充303、304、305、306四个工作面，充填周期约3年。项目总投资720万元，其中环保投资64万元。
该项目环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处。你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1. 认真落实各项大气污染防治措施。原料煤矸石储存和装卸均位于封闭车间，内部设置水雾降尘措施；破碎和筛分工序位于车间内，产尘点设置集尘罩和袋式除尘器，车间内部采取水雾降尘措施；物料输送采用全封闭皮带；通过采取以上措施，确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求；水泥储存于水泥仓内，并在仓顶设置脉冲式布袋除尘器，水泥仓仓顶颗粒物有组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。
2. 强化废水处理与回用。膏体输送管道冲洗废水排入井下现有沉淀池沉淀处理后，泵送至察哈素矿井工业场地矿井水处理站处理，不得外排。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”为原则，提出地下水污染防控措施，确保不会对区域地下水造成污染。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4. 妥善处置各类固体废物。除尘灰返回生产工序。废矿物油暂存于国电建投内蒙古能源有限公司现有危废库内，最终交由有资质的单位处置。

5. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，山东省煤田地质规划勘察研究院。
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