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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古

伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿2#回风

立井建设项目环境影响报告表的批复

内蒙古伊泰大地煤炭有限公司： 

你公司报送的由鄂尔多斯市希隆环保科技有限公司编制的《内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿2#回风立井建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿工业场地南200m处。项目建设1座回风立井，用于矿井的回风及安全出口，总占地面积5500m2。主要建设内容包括安全出口、风硐、通风机、通风机轨道、风门间、值班室、备品间、防雨棚及配套的公用工程和环保工程。项目总投资1700万元，其中环保投资19万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1. 加强施工期环境管理。严格控制施工作业范围，起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工；对场地运输通道和临时施工场地及时洒水抑尘；限制运输车辆的行驶速度，施工车辆必须行驶在规定道路范围内；禁止运输车辆超载，不得使用劣质燃料等。施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。煤矿井下设置喷淋系统，煤流的各装转点设有喷淋洒水装置，井下风钻均采用湿式打眼，对于易积存煤尘地点，定期进行清扫冲洗。出风口粉尘排放浓度须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5排放标准限值。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置各类固体废物。施工现场设有钢槽收集反井施工时产生的泥浆，经沉淀后上清水用于洒水降尘，岩渣留在钢槽内，待施工期结束后随建筑垃圾处理；钻井岩屑回填至煤矿井下采空区。原富华销售中心拆除的建筑垃圾和风井场地建设产生的垃圾拉运至当地政府指定地点处理。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                        2021年8月16日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市希隆环保科技有限公司。
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