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鄂尔多斯市生态环境局关于乌兰木伦镇生活

垃圾无害化综合处理厂建设项目
环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市万佳荣环保技术有限责任公司：

你公司报送的由深圳市环翊环保科技有限公司编制的《乌兰木伦镇生活垃圾无害化综合处理厂建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇。项目总占地面积32000平方米，垃圾来源于乌兰木伦镇居民生活产生的生活垃圾、餐厨垃圾及城市污水处理厂污泥，日处理总量280吨，其中生活垃圾150吨，餐厨垃圾20吨，污泥110吨。日产堆肥产品66.75吨。主要建设内容包括厂房、办公楼、仓库及附属设施。项目总投资5800万元，其中环保投资610万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工现场周围按规定修筑防护墙、防护网。在天气干燥、有风等易产尘的情况下，对沙石临时堆存处采取洒水或覆盖堆场等抑尘措施，按计划及时对弃土进行处理，运输碎料的车辆需采取帆布苫盖措施，保证装土车沿途不洒落，车辆驶出前将轮子上的泥土用高压水冲洗干净，防止沿程弃土满地；运输道路应经常洒水、清扫，减少道路扬尘污染。施工期废水和固废统一收集处置，不得乱排。 

2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。？废气通过负压收集后生物炭除臭塔处理，并在重点部位喷洒除臭剂。？废气收集后经引风机送至生物除臭塔处理后由20m高排气筒排放，NH3、H2S和甲硫醇排放浓度和效率须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14551-93）表2中排放标准要求。厂界无组织废气中NH3、H2S与甲硫醇的排放量须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。

3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用。生活污水、设备清洗废水和地面清洗废水经化粪池收集后拉运至敖勒召其镇生活污水处理厂处理；锅炉排水用于道路洒水抑尘。物脱臭填料循环液同进厂污泥一同处理，不外排。
根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）设置地下水质污染监测井，并定期进行监测。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
6.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的土壤污染防治措施。设置土壤跟踪监测点，定期对土壤进行跟踪监测，以免造成土壤污染。
7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                           鄂尔多斯市生态环境局

      2021年8月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，深圳市环翊环保科技有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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