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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市泉如雨酒业有限公司酒厂搬迁升级改造项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市泉如雨酒业有限公司：

你公司报送的由内蒙古德越环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市泉如雨酒业有限公司酒厂搬迁升级改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇根皮庙村，搬迁后建设规模不变，仍为年产500吨白酒。主要建设内容包括制酒车间、发酵车间、勾兑包装车间、粮库及粉碎车间、原浆酒库、成品库、危废库等其他公辅工程及环保工程。本项目总投资7500万元，其中环保投资180万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、工艺、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期环境管理。施工方在用地周边进行围档；施工场地原料及土方堆场尽量集中存放；施工原材料运输车辆采取帆布压盖；施工单位对施工现场主要道路和物料堆放场地进行硬化。施工工地设置沉淀池，使废水经沉淀池处理后喷洒施工场地。建筑垃圾由当地环卫统一处理。
2.认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施。原料粉碎产尘处粉尘经脉冲除尘灰器处理后，通过15m高排气筒排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求；污水处理站和酒糟堆存产生的恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准限值要求；锅炉废气经旋风+布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 相应标准限值要求；原辅材料加工装卸过程设置在全封闭厂房内，确保厂界粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放浓度限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。项目配套建设1座污水处理站，生产废水经污水处理站处理后达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）后，定期拉运至伊金霍洛镇污水处理厂处理。酒瓶清洗废水通过滤网过滤后循环利用，不外排。生活污水经化粪池预处理后运至伊金霍洛镇污水处理厂处理。建设单位要认真落实《报告表》提出的分区防渗，切实保护好区域地下水环境。

4.应采取妥善控制噪声措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好危险废物和一般固体废物的存贮与安全处置。一般固废立足综合利用，危险废物应交由有资质单位处置。

三、本工程污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                             2021年9月6日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古德越环保科技有限公司。
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