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鄂尔多斯市生态环境局

关于高效绿色农牧用微生物有机肥制剂建设

项目环境影响报告表的批复

内蒙古恒盛环保科技工程有限公司：

你公司报送的由内蒙古清阳工程管理有限公司编制的《高效绿色农牧用微生物有机肥制剂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市乌审旗苏里格气田钻井岩屑/压裂返排液集中处理厂区内。项目分为二期建设，其中一期工程建设内容包括厂房、真菌菌剂生产线、细菌菌剂生产线、微生物有机肥生产线；二期工程建设内容包括库房、真菌菌剂生产线、细菌菌剂生产线、微生物有机肥生产线、水溶液体肥及功能菌剂升级产品生产线，一期工程生产规模为6000吨/年，二期工程生产规模为30000吨/年。项目总投资12696.6万元，其中环保投资104.5万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。微生物菌剂生产发酵过程中产生的发酵废气及固体微生物有机肥发酵产生的恶臭通过引风机引至苏里格气田钻井岩屑/压裂返排液集中处理厂项目“洗涤塔喷淋+生物过滤器+活性炭吸附”生物除臭装置进行处理，处理后废气排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求；固体微生物有机肥生产原料粉碎产生的粉尘经布袋除尘器处理后，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；生产线置于全封闭车间内，定期对车间喷洒除臭剂。通过采取以上控制措施，确保各类废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。加强运营期管理，定时喷洒除臭剂，对厂区洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生产废水及生活污水排至苏里格气田钻井岩屑/压裂返排液集中处理厂现有污水处理设施进行处理，处理后回用，不得外排。按照《报告表》提出的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

5.按照《报告表》提出的要求，做好固体废弃物分类处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求处置一般固废和危险废物，不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                   2021年12月1日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支

队，内蒙古清阳工程管理有限公司。
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