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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古双欣环保

材料股份有限公司PVA产品中试装置

建设项目环境影响报告书的批复

内蒙古双欣环保材料股份有限公司：

你公司报送由内蒙古环科园环境科技有限责任公司编制的《内蒙古双欣环保材料股份有限公司PVA产品中试装置建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西高新技术工业园区内。主要建设内容包括中试装置（聚合工序、醇解工序）、初期雨水池、固体物料储存区、液体物料储存区等其他公辅工程及环保工程，供排水系统、消防事故水池、临时危废暂存间、储罐区和污水处理站均依托现有工程，不再新建。设计规模为年产1000吨超低分子量PVA（分别为PVA0388、PVA0398、PVA0488、PVA0498产品）。该中试项目不建设VAC（醋酸乙烯）单体生产装置，采用厂内富余VAC作为原料进行研发。项目总投资为7925.82万元，其中环保投资为337万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场搅拌应封闭作业，水泥、石灰粉等建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。聚合工段产生的不凝气经聚合尾冷器（冷冻水冷凝法工艺）处理后，甲醇、醋酸乙烯须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）限值要求。醇解工序PVA干燥产生的不凝气经旋风分离器+冷凝法处理后，醋酸甲酯、颗粒物排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）新建企业特别排放限值要求、甲醇排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）限值要求。成品料仓含尘废气、成品下料皮带输送包装含尘废气和包装机废气经布袋除尘器处理后，粉尘排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）新建企业特别排放限值要求。废液分离塔产生的不凝气经废液分离塔尾冷器（冷冻水冷凝法工艺）处理后，醋酸甲酯排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）新建企业特别排放标准限值要求。甲醇精制塔产生的不凝气进入甲醇精制塔尾冷器（冷冻水冷凝法）处理后，甲醇排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。

3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。甲醇精制废水、皮带醇解机清洗废水和含盐废水排入双欣环保材料股份有限公司污水处理工程进行处理，处理后回用，以上各污（废）水均不得外排。按照《报告书》、《技术评估报告》、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设观测井，定期对地下水进行跟踪监测，以免造成地下水污染。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对危险废物进行处置，不得乱弃。 

6.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，厂址周边布设土壤跟踪监测点，定期进行监测。
7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和蒙西高新技术工业园区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和蒙西高新技术工业园区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、本项目为中试项目，试验期限为2年，自批复之日起算，试验结束转产后需重新进行环境影响评价。
六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                          鄂尔多斯市生态环境局

2021年9月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，蒙西高新技术工业园区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古环科园环境科技有限责任公司。
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